{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":78,"n_cols":9,"rows_kept":78,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,1,8],[7,0,8,0],[7,1,7,7],[9,0,16,0],[9,1,9,7],[11,1,11,7],[18,0,28,0],[18,1,18,7],[29,0,32,0],[29,1,29,7],[34,0,44,0],[34,1,34,7],[46,0,51,0],[46,1,46,7],[53,0,57,0],[53,1,53,7],[59,0,60,0],[59,1,59,7],[61,0,64,0],[61,1,61,7],[66,0,69,0],[66,1,66,7],[71,0,72,0],[71,1,71,7],[73,0,74,0],[73,1,73,7],[76,0,77,0],[76,1,76,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA:"]
[null,"ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ INFRASTRUKTURY ZAMAWIAJĄCEGO NA POTRZEBY INWESTYCJI"]
[]
[null,"OBIEKT:","HALA MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNA O POWIERZCHNI 1035,21 M2, WYMIARY ZEWNĘTRZNE 24,03m x 43,08m"]
[null,"ADRES:","UL. POMORSKA 555, 92-735 ŁÓDŹ"]
[]
["Cz.","L.p.","Nazwa pozycji i jej zakres","j.m","ilość ","cena jednostkowa netto (PLN)","stawka podatku VAT","wartość kontraktu netto (PLN)","pole uwag i adnotacji"]
[1,"ZAPLECZE BUDOWY "]
[null,"1.","Zaplecze budowy. Cena zawierać powinna przygotowanie zaplecza budowy :\n- wykonanie punktów poboru wody i elektryczności na cele budowlane\n- zainstalowanie zaplecza budowy : kontenery socjalne, pomieszczenie dla min 8 osób na narady koordynacyjne, WC, kontener na śmieci\n- obsługa geodezyjna : wytyczenie budynku wraz z instalacjami, operat powykonawczy \n- inwentaryzacja powykonawcza mapy \n- ochrona placu budowy ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"PRACE ROZBIÓRKOWE"]
[null,"1. ","Rozbiórka fragmentu istniejącego ogrodzenia. Cena zawierać powinna rozbiórkę ogrodzenia ze składowaniem na placu budowy ( bez utylizacji materiałów).","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"MAKRONIWELACJA TERENU WRAZ Z ROBOTAMI ZIEMNYMI POD FUNDAMENTY "]
[null,"1.","Usunięcie humusu na odkład. Cena zawierać powinna zdjęcie humusu ze składowaniem na placu budowy. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.","Wykonanie wykopów na odkład pod fundamenty","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"3.","Zasypanie fundamentów ziemią wraz z zagęszczeniem ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","Wywóz gruntu niebudowlanego ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"5.","Makroniwelacja terenu. Cena zawierać powinna wyrównanie terenu pod posadzkę do poziomu wskazanego w projekcie wraz z wywozem nadmiaru gruntu i dowozem gruntu brakującego. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Cz.","L.p.","Nazwa pozycji i jej zakres","j.m","ilość ","cena jednostkowa netto (PLN)","stawka podatku VAT","wartość kontraktu netto (PLN)","pole uwag i adnotacji"]
[3,"FUNDAMENTY HALI "]
[null,"1.","Stopy fundamentowe. Cena zawierać powinna wykonanie stóp fundamentowych wraz ze zbrojeniem i izolacją, podkładem betonowym B10 gr.10 cm pod stopy i kotwami fundamentowymi.","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.","Ława fundamentowa pod mający w przyszłości powstać budynek biurowy. Cena zawierać powinna wykonanie ław fundamentowych wraz ze zbrojeniem i izolacją, podkładem betonowym B10 gr.10 cm pod ławy.","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"3.","Belki podwalinowe. Cena zawierać powinna wykonanie belek podwalinowych wraz ze zbrojeniem i izolacją, podkładem betonowym B10 gr.10 cm pod belki.","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","Mur oporowy przy schodach zewnętrznych przy osi 1p. Cena zawierać powinna wykonanie muru oporowego wraz ze zbrojeniem i izolacją. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"5.","Fundament pod rampę wewnętrzną. Cena zawierać powinna wykonanie fundamentu wraz ze zbrojeniem i izolacją. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"6.","Fundament pod schody zewnętrzne żelbetowe.  Cena zawierać powinna wykonanie fundamentu wraz ze zbrojeniem i izolacją. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"7.","Fundament pod schody wewnętrzne żelbetowe.  Cena zawierać powinna wykonanie fundamentu wraz ze zbrojeniem i izolacją. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"8.","Izolacja fundamentów. Cena zawierać powinna ocieplenie styropianem na siatce wraz z tynkowaniem na cokole. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"9.","Podlewki pod słupy stalowe ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10.","Projekt wykonawczy fundamentów ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"POSADZKA W HALI "]
[null,"1.","Podbudowa pod posadzkę z piasku","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.","Podbudowa pod posadzkę z chudego betonu B10 gr.10 cm ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"3.","Posadzka z betonu B25 zbrojona włóknami rozproszonymi , grubość min. 15 cm, olejoodporna, wykończona powierzchniowo warstwą utwardzającą (nośnośćpod wózek widłowy min. 6 ton/1 m2)","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Cz.","L.p.","Nazwa pozycji i jej zakres","j.m","ilość ","cena jednostkowa netto (PLN)","stawka podatku VAT","wartość kontraktu netto (PLN)","pole uwag i adnotacji"]
[5,"KONSTRUKCJA STALOWA "]
[null,"1.","Ramy blachownicowe wraz z konstrukcją ścian szczytowych. Cena zawierać powinna dostawę i montaż konstrukcji stalowej malowanej farbami antykorozyjnymi gr.120 mikronów, obciążenie dachu w stosunku do projektu podwyższone o plus dodatkowe 30kg / 1 m2 przeznaczone pod montaż ogniw fotowoltaicznych w przyszłości; konstrukcja dachu powinna zawierać elementy przygotowane pod przyszły montaż stelaży ogniw fotowoltaicznych. Hala jednonawowa bez słupa w środku.","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.","Stężenia dachowe i ścienne. Cena zawierać powinna dostawę i montaż konstrukcji stalowej malowanej farbami antykorozyjnymi gr.120 mikronów.","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"3.","Ryglówka ścienna. Cena zawierać powinna dostawę i montaż ryglówki ściennej w rozstawie przystosowanym do wymagań założonej obudowy ścian zewnętrznych. Ryglówka ścienna wykonana z przekrojów zimnogiętych lub malowanych farbą antykorozyjną gr.120 mikronów. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","Obramowania pod otwory w ścianach zewnętrznych ( obramowania pod bramy, drzwi i okna). Cena zawierać powinna dostawę i montaż obramowań pod otwory wykonane z przekrojów zimnogiętych lub malowanych farbą antykorozyjną gr.120 mikronów. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"5.","Wymiany na dachu pod świetlik dachowy i wywietrzaki. Cena zawierać powinna dostawę i montaż wymianów na dachu wykonanych z przekrojów zimnogiętych. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"6.","Płatwie dachowe. Cena zawierać powinna dostawę i montaż płatwi dachowych wykonanych z przekrojów zimnogiętych lub malowanych farbą antykorozyjną gr.120 mikronów. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"7.","Konstrukcja zadaszeń  - 3 szt. Cena zawierać powinna dostawę i montaż podkonstrukcji ocynkowanej pod zadaszenia na elewacji.","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"8.","Drabina stalowa zewnętrzna. Cena zawierać powinna dostawę i montaż drabiny stalowej ocynkowanej. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"9.","Śruby i inne łączniki do konstrukcji stalowej. Cena zawierać powinna dostawę łączników do montażu konstrukcji stalowej. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10.","Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Cz.","L.p.","Nazwa pozycji i jej zakres","j.m","ilość ","cena jednostkowa netto (PLN)","stawka podatku VAT","wartość kontraktu netto (PLN)","pole uwag i adnotacji"]
[6,"POKRYCIE DACHU HALI "]
[null,"1.","Pokrycie dachu hali. Cena zawierać powinna dostawę i montaż dachu hali wykonanego w układzie warstw : \n- blacha trapezowa \n- paroizolacja PE gr. 0,20 mm \n- wełna mineralna o grubości 20cm\n- membrana dachowa PCV gr.1,50 mm \n- obróbki blacharskie \n- łączniki \nDodatkowo cena powinna zawierać obróbkę membraną PCV wraz z ociepleniem otworów w dachu. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.","Świetlik kalenicowy. Cena zawierać powinna dostawę i montaż świetlika kalenicowego o wymiarach 2,5x38,0 m - 1 szt. NRO. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"3.","Orynnowanie hali. Cena zawierać powinna dostawę i montaż rynien i rur spustowych stalowych malowanych w kolorze elewacji. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","Cokoły pod wywietrzaki. Cena zawierać powinna dostawę i montaż cokołów ocynkowanych pod wywietrzaki na dachu hali. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"5.","Zadaszenia nad bramami z blachy trapezowej. Cena zawierać powinna dostawę i montaż zadaszeń nad bramami ( 3 szt.), które zostaną wykonane z blachy trapezowej wraz z odwodnieniem w postaci rynien i rur spustowych stalowych malowanych w kolorze elewacji.  ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Cz.","L.p.","Nazwa pozycji i jej zakres","j.m","ilość ","cena jednostkowa netto (PLN)","stawka podatku VAT","wartość kontraktu netto (PLN)","pole uwag i adnotacji"]
[7,"ŚCIANY ZEWNĘTRZNE "]
[null,"1.","Obudowa ścian zewnętrznych. Cena zawierać powinna dostawę i montaż obudowy ścian zewnętrznych wykonanych w układzie warstw:  \n- blacha trapezowa wewnętrzna (niski trapez; jasne kolory) \n- paroizolacja PE gr.0,20 mm \n- wełna mineralna gr. 20 cm \n- ruszt stalowy \n- blacha falista sinus gr.0,60 mm (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym)\nCena zawierać powinna komplet łączników i obróbek blacharskich niezbędnych do wykonania obudowy w/w zakresie. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.","Bramy zewnętrzne, segmentowe. Cena zawierać powinna dostawę i montaż bram segmentowych z napędem elektrycznym o wymiarach :\n- 3,2 x 4,0 m - 1 szt.\n- 3,0 x 3,0 m - 1 szt. Brama z drzwiami przejściowymi bez progu\n- 3,5 x 4,0 m - 1 szt. Brama z drzwiami przejściwoymi bez progu. \nPrzykładowi producenci - Hormann, Novoferm, Torsystem","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"3.","Okna aluminiowe. Cena zawierać powinna dostawę i montaż okien aluminiowych o wymiarach :\n- 6,3 x 1,1 m - 4 szt. \n- 4,2 x 1,1 m - 3 szt. \nOkna w kolorze białym z ok. 1/3 powierzchni okien jako uchylnych z poziomu posadzki. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","Drzwi zewnętrzne stalowe o wymiarach 0,9x2,05 m - 1 szt. ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Cz.","L.p.","Nazwa pozycji i jej zakres","j.m","ilość ","cena jednostkowa netto (PLN)","stawka podatku VAT","wartość kontraktu netto (PLN)","pole uwag i adnotacji"]
[8,"TYMCZASOWE POMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE "]
[null,"1.","Pomieszczenie tymczasowe socjalne wewnątrz hali. Cena zawierać powinna dostawę i montaż pomieszczenia wykonanego w poniższym standardzie: \n-ściany wewnątrzne z płyt g-k\n- sufity podwieszane z płyt g-k z wypełnieniem z wełny mineralnej\n- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnym \n- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze jasnym \n- płytki ceramiczne na posadzkach \n- płytki ceramiczne na ścianach w pomieszczeniu WC oraz szatni \n- stolarka drzwiowa standardu Porta\n- płytki ceramiczne na schodach zewnątrznych \n- schody zewnętrzne żelbetowe wraz z poręczą ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"SIECI ZEWNĘTRZNE "]
[null,"1.","Sieć kanalizacji sanitarnej. Cena zawierać powinna :\n- ułożenie rur\n- studnie \n- włączenie do istniejącej instalacji \n- obsługę geodezyjną \n- próby szczelności i zagęszczenia \n- inspekacja powykonawcza kamerą ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.","Sieć gazowa. Cena zawierać powinna : \n- rury gazowe PE\n- szafki gazowe \n- obsługę geodezyjną ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"3.","Sieć wody ( podłączenie do istniejącego budynku). Cena zawierać powinna :\n- ułożenie rur PEHD \n- włączenie do istniejącej instalacji \n- próby szczelności ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Cz.","L.p.","Nazwa pozycji i jej zakres","j.m","ilość ","cena jednostkowa netto (PLN)","stawka podatku VAT","wartość kontraktu netto (PLN)","pole uwag i adnotacji"]
[10,"INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE "]
[null,"1.","Instalacja C.O. na części biurowej oraz c.t. na hali magazynowej. Cena zawierać powinna :\n- grzejniki elektryczne \n- rury stalowe bez szwu \n- nagrzewnice gazowe z komorami mieszania, armaturą montażową, systemem spalin\n- system aktywnego bezpieczeństwa gazu \n- armatura odcinająca i regulacyjna \n- montaż, uruchomienie \n- system mocowań ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.","Instalacja wodno-kanalizacyjna. Cena zawierać powinna : \n- przybory sanitarne ( WC, umywalki, brodzik, zlewy) standardu Koło\n- niebędna armatura \n- instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji \n- izolacja rur\n- instalacja kanalizacji wewnętrznej sanitarnej z rur PVC \n- piony kanalizacyjne zakończone wywiewkami dachowymi \n- urządzenia przepompowujące ścieki Sololift \n- system mocowań ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"3.","Instalacja wentylacji. Cena zawierać powinna : \n- wentylatory dachowe z podstawami i regulatorami \n- wentylatory łazienkowe \n- kratki i nawiewniki wentylacyjne wywiewne i nawiewne \n- montaż, uruchomienie ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Cz.","L.p.","Nazwa pozycji i jej zakres","j.m","ilość ","cena jednostkowa netto (PLN)","stawka podatku VAT","wartość kontraktu netto (PLN)","pole uwag i adnotacji"]
[11,"INSTALACJE ELEKTRYCZNE"]
[null,"1.","Instalacje elektryczne. Cena zawierać powinna :\n- hala magazynowo-produkcyjna : \n                   rozdzielnice \n                   korytka kablowe \n                   linie zasilające \n                   montaż przewodów  \n                   oprawy oświetleniowe \n                    zestawy gniazd\n- część socjalna w środku hali :\n                   korytka kablowe \n                   montaż przewodów  \n                   oprawy oświetleniowe \n- osprzęt instalacyjny \n- instalacja odgromowa \n- instalacja oświetlenia zewnętrznego terenu ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"PRACE ZEWNĘTRZNE "]
[null,"1.","Wyrównanie terenu działki po budowie ","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"PRZYGOTOWANIE BUDYNKU DO ODBIORU"]
[null,"1.","Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z kopią mapy zasadniczej, oświadczenia i protokoły z prób i badań kierowników robót, świadectwo energetyczne budynku, czynny udział w kontrolach organów: Straży Pożarnej, Sanepidu i PINB-u","kpl.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]